0.0 版本与更新
由于仪表功能极多且软硬件更新频繁，说明书随时可能更新，请知悉。请在 官网 上获
取最新的更新信息。
1.0 概述
FNB48 USB 测试仪是一款高可靠性、高安全性的 USB 电压电流检测表及移动通信终端
快充触发仪。具有 1.77 寸 TFT LCD 显示屏及集成 USB-A、Micro-USB、Type-C 接口。使用
外置 16 位 ADC，PD 协议物理芯片。可用于测量 USB 接口、手机充电器、U 盘等产品的供
电或耗电情况；可用于测量手机充电功率、移动电源输入输出状况；可用于充电器快充协议
测试。
本使用说明书包括有关的安全信息、警告提示以及常见的异常状况解决方案，请仔细阅
读有关内容并严格遵守所有的警告和注意事项。
2.0 注意安全事项
1 监控接口请勿接入超过 24V 的电源；
2 PC 联机端口请勿接入超过 16V 的电源；
3 同一时间只能有一对监控接口(一个输入口、一个输出口)工作，当已有一对监控接口
工作时，禁止在其他监控接口接入设备。(PC 联机端口除外，PC 端口可接外置电源)
4 在使用快充触发模块时，请勿在任何监控接口接入不能承受高压的设备；
5 在使用完 PD 触发/监听/转换/读取 E-Marker 线缆功能后，请将右下角 PD 通讯开关拨
回 OFF 位置；
6 当大功率工作时，仪表温度升高，请小心谨慎，预防烫伤；
7 请勿在快充触发后给手机充电，因此造成手机损坏，厂商概不承担。
6