上图中，充电器为 65W 的 PD 充电头，现 PD 用电器选择第三档位，触发目标电压 12V，
最大电流 3A.
单击中键，可切换到“查看详细通讯过程”的页面，如上图.
左边栏，可通过左/键选择查看的消息，如：
现选择 41 0x1882 REQ <-的消息.为消息号，本仪表内，消息号越大，消息越新.
0x1882 为消息头.REQ 为消息类型,代表这是一个请求(Request)的消息，请求消息(Request)
用于向充电头申请充电所需的档位(如本例为 6 档,请求其中一档). <- 表示数据的传输方向，
代表这条消息由 PD 用电器发给 PD 充电头.
右边栏 0x3304B12C 发送请求(Request)消息时包含的电压，电流等信息.
另外，在此界面下，长按左键，可清空数据缓冲区.长按右键，可快速浏览消息.
注：
1 开启 设置菜单->触发->屏蔽 PD CRC，可关闭 CRC 的监听.
2 关于 PD 协议各种消息代表的含义，请查阅相关资料.
23