3.0 性能描述
3.0.1 接口
1 输入监控口：USB-A, 9-PIN 公头;
2 输入监控口：TYPE-C, 24-PIN 母座;
3 输入监控口：Micro-USB, 5-PIN 母座;
4 输出监控口：USB-A, 9-PIN 母座;
5 输出监控口：TYPE-C, 24-PIN 母座;
6 PC 联机端口：Micro-USB, 5-PIN 母座.
3.0.2 人机交互
1 1.77 寸 TFT-LCD 屏幕;
2 多功能开关;
3 轻触开关.
3.0.3 电压电流类
1 电压、电流、功率最高六位显示，最高分辨率达 0.00001(V/A/W);
2 运行时间内电压、电流、功率的最小值、最大值及平均值记录;
2 10 组可切换的容量、电量、时间统计;
3 1 组电压、电流曲线记录，最大支持 9 小时;
4 支持低速波形(电压、电流、D+、D-)绘制, 2sps->100sps 采样率;
5 支持高速纹波(电压,交流耦合)绘制,最高 3.2Msps 采样率;
3.0.4 快充触发类
1 QC2.0,QC3.0 触发;
2 华为 FCP,SCP 触发;
3 三星 AFC 触发;
7