5.0 Technical index
Accuracy: ±(a%(‰) reading + number of words)
Index
Range
4～24V
0～6.5A
0～156W
Resolution
0.00001V
0.00001A
0.00001W
Accuracy
Monitor voltage
Monitor current
Monitor power
±(0.2‰+2)
±(0.5‰+2)
±(0.5‰+2)
Load equivalent
internal
resistance
0～9999.9Ω
0.0001Ω
±(0.5‰+2)
D+/D- voltage
0～3.3V
℃
±(1.0%+2)
±(1.2%+3)
±(1.2%+4)
0.001V
1℃
Equipment
temperature
℉
1℉
Capacity
Energy used
0～9999.99Ah
0～9999.99Wh
0～9999.9Ω
0.00001Ah
0.00001Wh
0.0001Ω
Cable resistance
Equipmnt running
time
99 days 23 hours 59
minutes 59 seconds
1 second
1 second
999 hours 59 minutes
59 seconds
Record time
10