10.1.7 设置菜单->通用->电流变化唤醒
设置唤醒电流，当电流变化超过唤醒电流时，仪表从待机状态变为常规工作状态，当设
置为 0 时则关闭此功能.
10.1.8 设置菜单->通用->蓝牙开关
关闭后，无法进行蓝牙数据传输.
10.1.9 设置菜单->通用->重力方向识别
打开时，自动切换页面方向，关闭后，无法自动切换页面反向，但可在(6.0.1)简洁页面
长按中键切换页面方向.
10.1.10 设置菜单->通用->开机页面
开/关开机页面.
10.1.11 设置菜单->通用->恢复出厂设置
恢复除记录数据外所有设置.
10.2 设置菜单->记录
设置记录数据所需的配置.
10.2.1 设置菜单->记录->曲线记录时间
设置电压电流曲线的记录时间，最大 9 小时，设置为无时不记录.每次更改配置将使曲线
清 0.
10.2.2 设置菜单->记录->统计电流阈值
当电流≥阈值时，才进行容量、能量、时间统计，设置范围 0-5A.
10.2.3 设置菜单->记录->能量统计时间
设置为无时，无时间限制，直至统计至最大值.设置时间后，统计时间到达设定值将自动
停止统计.
10.2.7 设置菜单->记录->清除所有记录
清除所有记录数据，包括离线曲线、能量统计值.
10.3 设置菜单->触发
触发相关的配置.
27